

12次作业，7、14两周实验

传感器：**将外界信号转化为计算机可处理的电信号的元件**

定义：感受规定被测量（物理/化学/生物量），按照规律转化为可用信号（电/光）

组成：**敏感元件**(感受被测量, 输出物理量 必须)、**转换元件**(输入转为电路参数 可零/多个)、转换电路(电路参数转为电量(被测量小，适当放大) 可无)

分类：被测量（热工、机械、物性成分、状态）、传感器原理（电阻、光电、电感）

要求：足够容量、灵敏度高(关系线性)、精度适当、响应快、稳定可靠性、适用性、性价比


精度：修正确定性系统误差（非线性、温度），补偿随机误差（噪声）

**静态模型**：**时间无关**条件下得到传感器数学模型（零点输出、理论灵敏度）

线性度：输入校准曲线与拟合直线的吻合程度

回差：正反行程输入输出不重合指标

拟合方法：理论直线（理论特性, 测量无关）、端点线（测量点连线, Lmax大）、“最佳直线”法（**正负偏差相等**且较小）、最小二乘（校准数据**残差平方和最小**，最大偏差未必小）

重复性：输入量相同时输出量变化（考虑随机误差，测量次数相关）

灵敏度：输出入增量之比(出/入)（非线性灵敏度不是常数）

分辨力：可检查输入变化最小值（占慢量程百分比）

阈值：最小被测输入量、零位分辨力

稳定性：传感器保持性能能力（标定有效期）

漂移：零点与灵敏度随其它因素变化（时漂、温漂）

静态误差：

方法1：非线性、回差、重复性（平方根号，相加）

方法2：测量数据相对拟合直线残差的分布的**标准差**

**方法3**：系统误差与随机误差分开考虑

**动态特性**：输入量响应特性**随时间变化**时数学模型（输出与理想差别、输入变化输出变化时过渡误差）

脉冲/阶跃/斜坡/加速度，正弦信号

幅频特性：输入输出幅度值之比与频率变化关系

相频特性：输出超前输入的角度（负数）

传递函数：结构参数决定参数均为实数，n为传感器阶（输出与输入的关系）

频率特性：**输入输出复数比**随信号频率变化特性


角度：虚部除以实部的反正切

二阶环节**最佳阻尼比**：（调整系数）

阶跃响应曲线：一阶（输出信号无限接近yc, 0.632% 处x时间常数）、二阶（震荡趋近，上升时间：稳态90%处x，响应时间：第一次进入后不出5%误差带）

一阶：T=4t，输出达到稳态98.2%，认为达到稳态

二阶：取决于阻尼比（>1过, =1临界, <1欠阻尼）、固有频率



**差动技术**：使用输入量符号相反传感器并相减（消除零位与偶次）

标定：利用标准量对传感器标注，校准：性能复测

传感器合理选择：测量对象使用条件、线性范围与量程、灵敏度、精度、频响特性、稳定性

标定：使用标准器具对标准量标注，确定输入输出与误差关系（动态/静态）

校准：使用/存储后综合指标复测

静态标定：建立静态标定系统，测量静态指标

动态标定：使用标准信号，确定动态性能

电阻应变计：压力导致电阻值改变型传感器

相对电阻值：长度、横截面积、电阻率（晶格）

K：灵敏系数（金属(结构变化Km为主): **1+2u**+C(1-2u)，半导体(压阻Ks为主)：1+2u+**PI\*E**）

敏感栅：感受外力导致电阻变化


基底：固定敏感栅

引线：引导电阻信号

静态特性：应变计固有特性

电阻相对变化=灵敏系数\*轴向应变

横向效应：应变计受纵横向应变影响使**灵敏系数和相对电阻均减小**（消误差减小H）



蠕变/零漂：反应长期稳定性


动态特性：应变计随时间变化响应特性

频率增大，误差增大


热输出：试件热膨胀造成误差

热补偿：温度自（正负热输出抵消）、桥路（串接电阻R34平衡点桥）、补偿块（接入补偿块）

选择应变计的方法：



直流电桥：输入直流电压，桥内为电阻（空载条件：R1R3=R2R4）

输出电压变化和阻值变化为**非线性关系**（分母）

**化简为线性**：（灵敏度：U/4 R与U0变化关系）

交流电桥：输入交流电压，桥内阻抗

电阻应变计应用：敏感元件（直接测量）、转换元件（作为中间载体，间接测量）


变磁阻式：通过磁路磁阻的改变而进行测量的传感器

等效电路：L=W\*\*2/Rm=W\*\*2（电感=匝数平方/磁阻 磁阻=长度/真空磁导率\*S）

阻抗：Z= R+i( ωL–1/（ωC）)（ω：输入信号正弦频率 jωL：**虚部阻抗**）


并联转串联阻抗：按照并联关系，实/虚部为等效电阻/电感，转化为串联(减少铁损)

调整品质因素Q，使电感下降，提高灵敏度




**变气隙**：磁路，磁阻，气隙三种磁阻（保持其它不变，电感L为气隙lc的单值函数）


引入等效磁导率：




灵敏度（气隙增大，灵敏度减小；但工艺限制不能过小；取lc/2=0.1-0.5mm）：



**变面积**：灵敏度K’为常数，与面积S正相关




**螺管式**：随衔铁插入深度不同引起磁阻变化

差动自感（形式结构变化）：改善非线性，提高灵敏度，稳定性（优势+画图）


电桥测量电路：

输出端对称（两处接地）：串联中间点电位差




输出电压和阻抗的幅值（真实阻抗带虚部）

**输出阻抗**高，分压高，对外供电电压小（理解为内阻 不好）



Q变大，虚数部分变小，要求线圈有较高Q（Q=L0W/R0）



谐振电路：工作电源移动，谐振曲线移动

相敏检波电路：判别电路，依靠Z12分压变化监测输入信号

输入点位---Z阻抗---输出变化

电压A>B，Z1增大，C变小

电压B>A，Z1增大，D变小

